# AMA - Texter

## PTB.1 Panelradiatorer

## PTB.11 Panelradiatorer

**CL**

Fabrikat Curant typ Curant Låg 200. Utförda enligt EN442. Tryckklass PN 10.

Kompaktutförande med fabriksmonterat toppgaller och sidoplåtar.

Levereras med luftningsventil, propp och upphängningskonsoler. Kulör vit RAL 9016.

Levereras med skyddsemballage som tas bort i samband med slutrengöring

**CL XX-HL**

Typ – Höjd (dm 1 siffra) – Längd (dm 2 siffror)

**Exempel: *CL 22-208 Kompakt***

*(Typ 22, Höjd 200mm, Längd 800mm)*

**Kompletterande text för radiatorer typ CL**

* Förses med IMI/TA-koppel 2-rörs omvänd vinkel TRV-3
* Förses med IMI/TA-koppel 2-rörs omvänd vinkel Eclipse
* Förses med IMI/TA-koppel 1-rörs omvänd vinkel

* Förses med Danfoss-koppel 2-rörs omvänd vinkel RA-K VB, NF
* Förses med Danfoss-koppel 2-rörs rak ventil RA-K VB RA-U, LF
* Förses med Danfoss-koppel 1-rörs omvänd vinkel RA-KE
* Förses med MMA-koppel 2-rörs rak VRVM, NF
* Förses med MMA-koppel 2-rörs rak ANVM, LF
* Förses med MMA-koppel 2-rörs rak Evoflow LF
* Förses med MMA-koppel 2-rörs rak FVRe, NF, Energisparventil
* Förses med MMA-koppel 1-rörs rak VRVM

**Tillbehör radiatorer**

* Termostatskydd
* Golvkonsoler
* Avtappningsventil med pip