# AMA - Texter

## PTB.1 Panelradiatorer

## PTB.13 Rörradiatorer

**Classic Krom**

Fabrikat Curant typ Classic Krom. Stålrör rak modell. Tryckklass PN 10.

Levereras med luftningsventil, propp samt fästanordning.

Förkromat utförande.

Levereras med skyddsemballage.

**Classic B-H**

Bredd (mm) –Höjd (mm)

**Exempel: *Classic 500-1200*** *(Classic Krom, Bredd 500mm, Höjd 1200mm)*

**Kompletterande text för radiatorer typ Classic Krom**

* Förses med etthålsventil MMA 38 förnicklad och vit handratt
* Förses med etthålsventil MMA 75 förkromad och förkromad handratt
* Förses med Elpatron KTX-2 med stickkontakt 300W
* Förses med Elpatron KTX-2MS med dold elanslutning 300W