# AMA - Texter

## PTB.1 Panelradiatorer

## PTB.11 Panelradiatorer

**CHP**

Fabrikat Curant typ Curant Hygien Plan. Utförda enligt EN442. Tryckklass PN 10.

Sjukhusmodell med lackerade runda kantskydd av plåt.  
Levereras med luftningsventil, propp och speciellt utformade upphängningskonsoler i vit lackering.   
Kulör vit RAL 9016.

Levereras med skyddsemballage som tas bort i samband med slutrengöring

## CHP XX-HL

Typ – Höjd (dm 1 siffra) – Längd (dm 2 siffror)

**Exempel: *CHP 20-608***

*(Typ 20, Höjd 600mm, Längd 800mm)*

**Kompletterande text för radiatorer typ CHP**

* Förses med IMI/TA-koppel 2-rörs omvänd vinkel TRV-3
* Förses med IMI/TA-koppel 2-rörs rak ventil TRV-3
* Förses med IMI/TA-koppel 2-rörs omvänd vinkel Eclipse
* Förses med IMI/TA-koppel 2-rörs rak ventil Eclipse
* Förses med IMI/TA-koppel 1-rörs omvänd vinkel

* Förses med Danfoss-koppel 2-rörs omvänd vinkel RA-K VB, NF
* Förses med Danfoss-koppel 2-rörs rak ventil RA-K VB N, NF
* Förses med Danfoss-koppel 2-rörs rak ventil RA-K VB RA-U, LF
* Förses med Danfoss-koppel 1-rörs omvänd vinkel RA-KE
* Förses med MMA-koppel 2-rörs rak VRVM, NF
* Förses med MMA-koppel 2-rörs rak ANVM, LF
* Förses med MMA-koppel 2-rörs rak Evoflow, LF
* Förses med MMA-koppel 2-rörs rak FVRe, NF, Energisparventil
* Förses med MMA-koppel 1-rörs rak VRVM

**Tillbehör radiatorer**

* Termostatskydd
* Avtappningsventil med pip
* Lackeras i specialkulör RAL XXXX