# AMA - Texter

## PTB.1 Panelradiatorer

## PTB.11 Panelradiatorer

**CHPV**

Fabrikat Curant typ Curant Hygien Plan Integra. Utförda enligt EN442. Tryckklass PN 10.

Sjukhusmodell med lackerade runda kantskydd av plåt.

Plan front och integrerat koppel för anslutning botten 50 c/c.  
Levereras med luftningsventil, propp och speciellt utformade upphängningskonsoler i vit lackering.   
Kulör vit RAL 9016.

Levereras med skyddsemballage som tas bort i samband med slutrengöring

## CHPV XX-HL

Typ – Höjd (dm 1 siffra) – Längd (dm 2 siffror)

**Exempel: *CHPV 20-608***

*(Typ 20, Höjd 600mm, Längd 800mm)*

**Kompletterande text för radiatorer typ CHPV**

* Förses med ventilinsats V3K S, NF, för termostat IMI Nordic M30.
* Förses med ventilinsats V3K F, LF, för termostat IMI Nordic M30.
* Förses med ventilinsats V3D S, NF, för termostat Danfoss RA 2000.
* Förses med ventilinsats V3D F, LF, för termostat Danfoss RA 2000.

**Tillbehör radiatorer**

* Ventilavstängning 50/40 c/c R15/M22 (korsar tillopp/retur)
* Termostatskydd
* Avtappningsventil med pip
* Lackeras i specialkulör RAL XXXX