# AMA - Texter

## PTB.1 Panelradiatorer

## PTB.11 Panelradiatorer

**CVP**

Fabrikat Curant typ CVP Vertikal Plan. Utförda enligt EN442. Tryckklass PN 10.

Kompaktutförande med plan front och fabriksmonterat toppgaller och sidoplåtar.  
Levereras med luftningsventil, propp och upphängningskonsoler. Kulör vit RAL 9016.

Levereras med skyddsemballage som tas bort i samband med slutrengöring

**CVP XX-HB**

Typ – Höjd (mm 4 siffror) – Bredd (mm 3 siffror)

**Exempel: *CVP 22-1600-300 Vertikal Plan Radiator***

*(Typ 22, Höjd 1600mm, Bredd 300mm)*

**Kompletterande text för radiatorer typ CVP**

* Förses med ventilset och termostat , maxbegränsad till xx °C rumstemperatur.

**Tillbehör radiatorer**

* Termostatskydd
* Avtappningsventil med pip
* Lackeras i specialkulör RAL XXXX