# AMA - Texter

## PTB.3 Konvektorer

## PTB.3 Konvektorer

**Katherm HK**

Fabrikat Curant typ Katherm HK. Utförda enligt EN16430. Tryckklass PN 10.

Konvektor med tyst EC-fläkt för installation i golv.

Golvkanal i galvaniserad stålplåt 1,25mm, skyddslackerad i grafitgrå kulör.

Värmebatteri av kopparrör och aluminiumflänsar med skyddsavvisande svart skyddslack.

Kantprofil anpassad i samma kulör som galler.

Levereras med luftningsventiler och skyddsemballage som tas bort i samband med slutrengöring

**HK B-H-L**

Bredd (cm 2 siffror) – Höjd (cm 2 siffor) – Längd (dm 2 siffror)

**Exempel: HK *29-16-12 2R*** *(Bredd 290mm, Höjd 160mm, Längd 1200mm, 2-rör)*

**Kompletterande text för konvektorer typ HK**

* Förses med galler typ Roll-up
* Förses med ventilset och ställdon 230V

**Tillbehör konvektorer**

* Förses med Ka-Control reglerpanel för reglering av temperatur och hastighet 20-100%
* Förberedd för styrning via BMS/DUC 0-10V
* Förses med galler typ linjärt
* Förses med ram av Z-profil
* Golvkanal levereras med täckande spånskiva för skydd under byggtid
* Levereras förberedd för sammanhängande montering
* Längd anpassas enligt ritning
* Förses med golvkanal i vinkelutförande, anpassas enligt ritning
* Förses med uttag för pelare, anpassas enligt ritning