# AMA - Texter

## PTB.3 Konvektorer

## PTB.3 Konvektorer

**Inwall KON**

Fabrikat Curant typ Inwall KON för inbyggnad. Utförda enligt EN442. Tryckklass PN 10.

Värmebatteri av kopparrör och aluminiumflänsar, front av galvaniserad stålplåt skyddslackerad i mörk grå kulör.

Levereras med luftningsventil och skyddande emballage.

**IW XX-XX-HL**

Typ (2 siffror) – Höjd (cm 2 siffor) – Längd (dm 2 siffror)

**Exempel: IW *11-30-16*** *(Typ 11, Höjd 300mm, Längd 1600mm)*

**Kompletterande text för konvektorer typ Inwall**

* Förses med ventilset MMA dn10 FVR, NF
* Förses med ventilset MMA dn15 FVR, NF
* Förses med ventilset MMA dn10 Evoflow, LF
* Förses med ventilset MMA dn15 Evoflow, LF
* Förses med ventilset IMI dn10, TRV-3
* Förses med ventilset IMI dn15, TRV-3
* Förses med ventilset IMI dn10, Eclipse
* Förses med ventilset IMI dn15, Eclipse
* Förses med ventilset Danfoss dn10, RA-N, NF
* Förses med ventilset Danfoss dn15, RA-N, NF
* Förses med ventilset Danfoss dn10, RA-U, LF
* Förses med ventilset Danfoss dn15, RA-U, LF
* Förses med golvkonsoler
* Förses med termostat med lös givare och inställningsdel
* Förses med termostat med lös givare