# AMA - Texter

## PTB.3 Konvektorer

## PTB.3 Konvektorer

**Kompakt KN**

Fabrikat Curant typ Kompakt KN. Utförda enligt EN442. Tryckklass PN 10.

Värmebatteri av kopparrör och aluminiumflänsar, fabriksmonterad kåpa av stålplåt lackerad i kulör vit RAL 9016.

Levereras med luftningsventil och skyddsemballage som tas bort i samband med slutrengöring

**KN XX-HL**

Typ – Höjd (cm 2 siffor) – Längd (dm 2 siffror)

**Exempel: *KN 13-15-16*** *(Typ 13, Höjd 150mm, Längd 1600mm)*

**Kompletterande text för konvektorer typ KN**

* Förses med ventilset MMA dn10 FVR, NF
* Förses med ventilset MMA dn15 FVR, NF
* Förses med ventilset MMA dn10 AN, LF
* Förses med ventilset MMA dn15 AN, LF
* Förses med ventilset IMI dn10, TRV-3
* Förses med ventilset IMI dn15, TRV-3
* Förses med ventilset Danfoss dn10, RA-N, NF
* Förses med ventilset Danfoss dn15, RA-N, NF
* Förses med ventilset Danfoss dn10, RA-U, LF
* Förses med ventilset Danfoss dn15, RA-U, LF

**Tillbehör konvektorer**

* Förses med golvkonsol, höjd 100mm
* Förses med väggkonsol, justerbar 30-80mm
* Lackeras i specialkulör RAL XXXX