# AMA - Texter

## PTB.3 Konvektorer

## PTB.3 Konvektorer

**Kompakt KNV Integra**

Fabrikat Curant typ Kompakt KNV Integra. Utförda enligt EN442. Tryckklass PN 10.

Integrerat koppel för anslutning botten 50 c/c.

Värmebatteri av kopparrör och aluminiumflänsar, fabriksmonterad kåpa av stålplåt lackerad i kulör vit RAL 9016.

Levereras med luftningsventil och skyddsemballage som tas bort i samband med slutrengöring

**KNV XX-HL**

Typ – Höjd (cm 2 siffor) – Längd (dm 2 siffror)

**Exempel: *KNV 13-15-16*** *(Typ 13, Höjd 150mm, Längd 1600mm)*

**Kompletterande text för konvektorer typ KNV**

* Förses med ventilinsats V3K-S M30 NF för termostat M30 IMI Nordic

**Tillbehör konvektorer**

* Förses med ventilinsats V3K-F M30 LF (lågflöde) för termostat M30 IMI Nordic
* Förses med ventilinsats V3D-S Snap NF för termostat Danfoss RA 2000
* Förses med ventilinsats V3D-F Snap LF (lågflöde) för termostat Danfoss RA 2000
* Förses med golvkonsol, höjd 100mm
* Förses med väggkonsol, justerbar 30-80mm
* Lackeras i specialkulör RAL XXXX