# AMA - Texter

## PTB.1 Panelradiatorer

## PTB.11 Panelradiatorer

**KV**Fabrikat Curant typ KV Integra. Utförda enligt EN442. Tryckklass PN 10.

Integrerat koppel för anslutning botten 50 c/c.

Kompaktutförande med fabriksmonterat toppgaller och sidoplåtar.

Levereras med luftningsventil, propp och omfattande upphängningskonsoler. Kulör vit RAL 9016.

Levereras med skyddsemballage som tas bort i samband med slutrengöring

**KV XX-HL**

Typ – Höjd (dm 1 siffra) – Längd (dm 2 siffror)

**Exempel: *KV 22-608***

*(Typ 22, Höjd 600mm, Längd 800mm)*

**Kompletterande text för radiatorer typ KV**

* Förses med ventilinsats IMI-TA 4324. NF
* Förses med ventilinsats Danfoss RA-N, NF
* Förses med ventilinsats Danfoss RA-U, LF

**Tillbehör radiatorer**

* Skolkonsol, förstärkt och låsbar radiatorkonsol
* Termostatskydd
* Låsbyglar för offentliga lokaler
* Föravstängning typ F10011 50 c/c
* Quattrokoppel typ F10058 40/50/40 c/c
* Golvkonsoler
* Avtappningsventil med pip