# AMA - Texter

## PTB.1 Panelradiatorer

## PTB.11 Panelradiatorer

**KV200**

Fabrikat Curant typ Curant Låg 200. Utförda enligt EN442. Tryckklass PN 10.

Integrerat koppel för anslutning botten 50c/c.

Kompaktutförande med fabriksmonterat toppgaller och sidoplåtar.

Levereras med luftningsventil, propp och upphängningskonsoler alternativt golvstöd. Kulör vit RAL 9016.

Levereras med skyddsemballage som tas bort i samband med slutrengöring

**KV200 XX-HL**

Typ – Höjd (dm 1 siffra) – Längd (dm 2 siffror)

**Exempel: *22-208KV***

*(Typ 22, Höjd 200mm, Längd 800mm)*

**Kompletterande text för radiatorer typ KV200**

* Förses med ventilinsats V3K-S, NF, för termostat IMI Nordic M30.
* Förses med ventilinsats V3K-F, LF, för termostat IMI Nordic M30.
* Förses med ventilinsats V3D-S, NF, för termostat Danfoss RA 2000.
* Förses med ventilinsats V3D-F, LF, för termostat Danfoss RA 2000.

 **Tillbehör radiatorer**

* Skolkonsol, förstärkt och låsbar radiatorkonsol
* Föravstängning typ F10011 50c/c
* Golvkonsoler
* Avtappningsventil med pip