# AMA - Texter

## PTB.1 Panelradiatorer

## PTB.11 Panelradiatorer

**KV-M**Fabrikat Curant typ KV-M Integra. Utförda enligt EN442. Tryckklass PN 10.

Integrerat koppel med anslutningar centrerade till botten/mitten 50 c/c.

Kompaktutförande med fabriksmonterat toppgaller och sidoplåtar.

Levereras med luftningsventil, propp och omfattande upphängningskonsoler. Kulör vit RAL 9016.

Levereras med skyddsemballage som tas bort i samband med slutrengöring

**KV-M XX-HL**

Typ – Höjd (dm 1 siffra) – Längd (dm 2 siffror)

**Exempel: *KV-M 22-608***

*(Typ 22, Höjd 600mm, Längd 800mm)*

**Kompletterande text för radiatorer typ KV-M**

* Förses med ventilinsats TA 4324. NF
* Förses med ventilinsats Danfoss RA-N, NF
* Förses med ventilinsats Danfoss RA-U, LF
* Förses med 4-vägs fördelare F10058 Rak för skarvfri rördragning.
* Förses med föravstängning typ F10011 50 c/c

**Tillbehör radiatorer**

* Förses med 4-vägs fördelare typ F10449 Vinkel för skarvfri rördragning.
* Termostatskydd
* Låsbyglar för offentliga lokaler
* Avtappningsventil med pip