# AMA - Texter

## PTB.3 Konvektorer

## PTB.3 Konvektorer

**Katherm NK**

Fabrikat Curant typ Katherm NK. Utförda enligt EN16430. Tryckklass PN 10.

Konvektor för installation i golv.

Golvkanal i galvaniserad stålplåt 1,25mm, skyddslackerad i grafitgrå kulör.

Värmebatteri av kopparrör och aluminiumflänsar med skyddsavvisande svart skyddslack.

Avstånd mellan gallerribbor 8,5mm (s.k. pennsäkert utförande). Kantprofil anpassad i samma kulör som galler.

Levereras med luftningsventiler och skyddsemballage som tas bort i samband med slutrengöring

**NK B-H-L**

Bredd (cm 2 siffror) – Höjd (cm 2 siffor) – Längd (dm 2 siffror)

**Exempel: NK *13-09-16*** *(Bredd 137mm, Höjd 92mm, Längd 1600mm)*

**Kompletterande text för konvektorer typ NK**

* Förses med galler typ Roll-up
* Förses med ventilset och ställdon 230V

**Tillbehör konvektorer**

* Förses med galler typ linjärt
* Förses med ram av Z-profil
* Förses med golvkanal anpassad för genomgående rördragning
* Förses med ventilset MMA och termostat med lös givare
* Golvkanal levereras med täckande spånskiva för skydd under byggtid
* Levereras förberedd för sammanhängande montering
* Längd anpassas enligt ritning
* Förses med golvkanal i vinkelutförande, anpassas enligt ritning
* Förses med uttag för pelare, anpassas enligt ritning