# AMA - Texter

## PTB.1 Panelradiatorer

## PTB.11 Panelradiatorer

**PRV Prefab Integra**Fabrikat Curant typ PRV Prefab Integra. Utförda enligt EN442.

Utförande med ett prefabricerat rörstråk och integrerat koppel för sidoanslutning 60 c/c.

Levereras med luftningsventil, propp, omfattande upphängningskonsoler men utan toppgaller och sidoplåtar. Kulör vit RAL 9016. Levereras med skyddsemballage som tas bort i samband med slutrengöring

**PRV XX-HL**

Typ – Höjd (dm 1 siffra) – Längd (dm 2 siffror)

**Exempel: PRV Prefab 21-218**

*(Typ 21, Höjd 200mm, Längd 1800mm)*

**Kompletterande text för radiatorer typ PRV Prefab Integra**

* Förses med ventilinsats IMI-TA Normalflöde
* Förses med ventilinsats IMI-TA Lågflöde
* Förses med ventilinsats IMI-TA Eclipse
* Förses med ventilinsats Danfoss Normalflöde
* Förses med ventilinsats Danfoss Lågflöde
* Förses med ventilinsats MMA, FVI

**Tillbehör radiatorer**

* Avtappningsventil med pip