# AMA - Texter

## PTB.1 Panelradiatorer

## PTB.11 Panelradiatorer

**PV**Fabrikat Curant typ PV Plan Integra. Utförda enligt EN442. Tryckklass PN 10.

Utförande med robust Plan front och integrerat koppel för anslutning botten 50 c/c.

Kompaktutförande med fabriksmonterat toppgaller och sidoplåtar.

Levereras med luftningsventil, propp och upphängningskonsoler. Kulör vit RAL 9016.

Levereras med skyddsemballage som tas bort i samband med slutrengöring

**PV XX-HL**

Typ – Höjd (dm 1 siffra) – Längd (dm 2 siffror)

**Exempel: *PV 22-608***

*(Typ 22, Höjd 600mm, Längd 800mm)*

**Kompletterande text för radiatorer typ KV**

* Förses med ventilinsats TA 4324. NF
* Förses med ventilinsats Danfoss RA-N, NF
* Förses med ventilinsats Danfoss RA-U, LF

**Tillbehör radiatorer**

* Termostatskydd
* Låsbyglar för offentliga lokaler
* Föravstängning typ F10011 50 c/c
* Quattrokoppel typ F10058 40/50/40 c/c
* Avtappningsventil med pip