# AMA - Texter

## PTB.3 Konvektorer

## PTB.3 Konvektorer

**Powerkon nano**

Fabrikat Curant typ Powerkon nano. Utförda enligt EN16430. Tryckklass PN 10.

Golvstående konvektor med tyst EC-fläkt för installation ovan golv.

Golvkanal i galvaniserad stålplåt 1,25mm, lackerad i grafitgrå kulör DB703.

Värmebatteri av kopparrör och aluminiumflänsar med skyddsavvisande svart skyddslack.

Levereras med luftningsventiler och skyddsemballage som tas bort i samband med slutrengöring

**Powerkon nano-L**

Längd (dm 2 siffror)

**Exempel: Powerkon nano *-18*** *(Bredd 160mm, Höjd 160mm, Längd 1800mm)*

**Kompletterande text för konvektorer typ Powerkon nano**

* Förses med stelt galler typ linjärt med grå kulör
* Förses med ventilset och ställdon 24V

**Tillbehör konvektorer**

* Förses med Elektromekanisk styrning för reglering av temperatur och hastighet 20-100%
* Levereras förberedd för styrning via BMS/DUC 0-10V +24VDC
* Förses med stelt galler av typen tvärsnitt.
* Konvektor levereras med täckande spånskiva för skydd under byggtid