# AMA - Texter

## PTB.3 Konvektorer

## PTB.3 Konvektorer

**Powerkon**

Fabrikat Curant typ Powerkon PK. Utförda enligt EN442. Tryckklass PN 10.

Värmebatteri av kopparrör och aluminiumflänsar med smutsavvisande skyddslack.

Löstagbar kåpa av stålplåt lackerad i kulör vit RAL 9016.

Levereras med skyddsemballage som tas bort i samband med slutrengöring

**PK XX-HL**

Typ – Höjd (cm 2 siffror) – Längd (dm 2 siffror)

**Exempel: *PK 13-13-16*** *(Typ 13, Höjd 130mm, Längd 1600mm)*

**Kompletterande text för konvektorer typ PK**

* Förses med MMA-koppel 2-rörs VR, NF
* Förses med MMA-koppel 2-rörs AN, LF
* Förses med ventilset IMI, TRV-3
* Förses med ventilset, IMI, Eclipse
* Förses med ventilset, Danfoss RA-N, NF
* Förses med ventilset, Danfoss RA-U, LF

**Tillbehör konvektorer**

* Förses med förlängd kåpa för dolt ventilarrangemang
* Förses med kåpa och värmebatteri i speciallängd
* Förses med golvkonsol
* Förses med väggkonsol
* Anslutes HS/VS Sidoanslutning höger/vänster
* Anslutes HB/VB Bottenanslutning höger/vänster
* Lackeras i specialkulör RAL XXXX