# AMA - Texter

## PTB.3 Konvektorer

## PTB.3 Konvektorer

**Katherm QK nano**

Fabrikat Curant typ Katherm QK nano. Utförda enligt EN16430. Tryckklass PN 10.

Konvektor med tyst EC-fläkt för installation i golv.

Golvkanal i galvaniserad stålplåt 1,25mm, skyddslackerad i grafitgrå kulör.

Värmebatteri av kopparrör och aluminiumflänsar med skyddsavvisande svart skyddslack.

Levereras med luftningsventiler och skyddsemballage som tas bort i samband med slutrengöring

**QK nano B-H-L**

Bredd (cm 2 siffror) – Höjd (cm 2 siffor) – Längd (dm 2 siffror)

**Exempel: QK nano *24V 16-07-16*** *(Bredd 182mm, Höjd 70mm, Längd 1400mm, 24V (styrning från BMS/DUC)*

**Kompletterande text för konvektorer typ QK**

* Förses med stelt galler typ linjärt med grå kulör
* Förses med ventilset och ställdon

**Tillbehör konvektorer**

* Levereras med Ka-Control reglerpanel för reglering av temperatur och hastighet 20-100%
* Levereras förberedd för styrning via BMS/DUC 0-10V
* Förses med stelt galler av typen tvärsnitt.
* Golvkanal levereras med täckande spånskiva för skydd under byggtid