# AMA - Texter

## PTB.3 Konvektorer

## PTB.3 Konvektorer

**Katherm QK**

Fabrikat Curant typ Katherm QK. Utförda enligt EN16430. Tryckklass PN 10.

Konvektor med tyst EC-fläkt för installation i golv, försedd med fabriksmonterad transformator i låda.

Golvkanal i galvaniserad stålplåt 1,25mm, skyddslackerad i grafitgrå kulör.

Värmebatteri av kopparrör och aluminiumflänsar med skyddsavvisande svart skyddslack.

Kantprofil anpassad i samma kulör som galler.

Levereras med luftningsventiler och skyddsemballage som tas bort i samband med slutrengöring

**QK B-H-L**

Bredd (cm 2 siffror) – Höjd (cm 2 siffor) – Längd (dm 2 siffror)

**Exempel: QK *19-11-16*** *(Bredd 190mm, Höjd 112mm, Längd 1600mm)*

**Kompletterande text för konvektorer typ QK**

* Förses med galler typ Roll-up
* Förses med styralternativ elektromekanisk reglering och termostat 342924.
* Förses med ventilset och ställdon 24V

**Tillbehör konvektorer**

* Förses med styralternativ KaControl för automatisk reglering av temperatur och hastighet.
* Levereras utan transformator, förberedd för styrning från BMS/DUC. 24V DC drift samt 0-10V styrsignal.
* Förses med galler typ linjärt
* Förses med ram av Z-profil
* Golvkanal levereras med täckande spånskiva för skydd under byggtid
* Levereras förberedd för sammanhängande montering
* Längd anpassas enligt ritning
* Förses med golvkanal i vinkelutförande, anpassas enligt ritning
* Förses med uttag för pelare, anpassas enligt ritning