# AMA - Texter

## PTB.3 Konvektorer

## PTB.3 Konvektorer

**VHV**

Fabrikat Curant typ Vonaris VHV. Utförda enligt EN442. Drifttryck 5 bar.

Stålkonvektor i kompaktutförande med fabriksmonterat toppgaller och sidoplåtar.

Med ett integrerat koppel för anslutning botten 50 c/c.

Levereras med luftningsventil, propp. Kulör vit RAL 9016.

Levereras med skyddsemballage som tas bort i samband med slutrengöring

**VHV XX-HL**

Typ – Höjd (cm 2 siffor) – Längd (dm 2 siffror)

**Exempel: *VHV 34-14-16*** *(Typ 34, Höjd142mm, Längd 1600mm)*

**Kompletterande text för konvektorer typ VHV**

* Förses med ventilinsats Danfoss Kv 0,13-0,75. NF (RÖD) anpassad för termostat Danfoss RA2000 eller likvärdig.

**Tillbehör konvektorer**

* Förses med golvkonsol
* Förses med väggkonsol
* Anslutes HB/VB bottenanslutning höger/vänster
* Avtappningsventil med pip
* Förses med ventilinsats Danfoss Kv 0,04-0,34 LF (GUL) anpassad för termostat Danfoss RA2000 eller likvärdig.
* Lackeras i specialkulör RAL XXXX
* Levereras i högtrycksutförande 8 bar.