# AMA - Texter

## PTB.3 Konvektorer

## PTB.3 Konvektorer

**VSV**

Fabrikat Curant typ Vonaris VSV. Utförda enligt EN442. Tryckklass PN 6.

Stålkonvektor i kompaktutförande med fabriksmonterat toppgaller och sidoplåtar.

Med anslutning botten 50 c/c Eurokone.

Levereras med luftningsventil, propp samt upphängningsfästen. Kulör vit RAL 9016.

Levereras med skyddsemballage som tas bort i samband med slutrengöring

**VSV XX-HL**

Typ – Bredd (cm 2 siffor) – Höjd (dm 2 siffror)

**Exempel: *VSV 21-21-16*** *(Typ 21, Bredd 214mm, Längd 1600mm)*

**Kompletterande text för konvektorer typ VHV**

* Förses med ventil Danfoss. Kv.0,12-0,48. NF anpassad för termostat Danfoss RA2000 eller likvärdig.

**Tillbehör konvektorer**

* Avtappningsventil med pip
* Specialkulör i RAL XXXX