# AMA - Texter

## PTB.5 Fläktluftvärmare

## PTB.51 Icke kanalanslutna fläktluftvärmare

**EX**

Fabrikat Curant typ EX för värmevatten. Tryckklass PN 16.

Fläktluftvärmare utförd enligt ErP 2015 direktivet med AC fläktmotor 3x400V och låg ljudnivå.

Fläktmotorn är utförd för explosiv miljö, ATEX certifierad i enlighet med EU-direktiv 2014/34/EU (ATEX)

II 2G Ex h IIB T4…T3 Gb X.

Värmebatteri och hölje av varmförzinkat stål. Levereras med justerbara luftriktare i höjdled.

**EX**

Modell nr

**Exempel: EX 4430** *(Modell EX 4430, 10,0kW vid60/40/15°C, Bredd 500mm, Höjd 500mm, Djup 350mm)*

**Kompletterande text för fläktluftvärmare typ EX**

* Förses med väggfäste i varmförzinkat utförande
* Förses med hastighetsväljare 30351, 2 steg, 10A 3x400V.
* Förses med switch 30380 för anslutning mot rumstermostat, enligt VDE 0165. IP 54.
* Förses med väggmonterad rumstermostat 30058, invändigt vred IP 54.

**Tillbehör fläktluftvärmare**

* Förses med väggmonterad rumstermostat 30059, utvändigt vred IP 54.
* Förses med switch med tidur 30376 och separat rumsgivare, enligt VDE 0165.