# AMA - Texter

## PTB.3 Konvektorer

## PTB.3 Fläktkonvektorer

**Estro**

Fabrikat Curant typ Estro för värme eller kyla. Tryckklass PN 10.

Fläktkonvektor med 3 fasta fläkthastigheter för montering på vägg alternativt hängande i tak.

2-rörsutförande med värmebatteri av kopparrör och aluminiumflänsar.

Front tillverkad av lackerad plåt med hörn av UV beständig ABS plast.

**Estro M**

Modell nr

**Exempel: Estro 36** *(Modell 36, 3,6kW vid 55/45/20*°*C, Längd 984mm, Höjd 564mm, Djup 226mm)*

**Kompletterande text för fläktkonvektorer typ Estro**

* Förses med inbyggd reglerpanel TIB för reglering av temperatur och hastighet
* Förses med ventilpaket, 2-vägsventil dn15, Kvs 1,7 med ställdon 230V NC

**Tillbehör fläktkonvektorer**

* Inbygg reglerpanel CB för reglering av hastighet
* Förses med ventilpaket, 2-vägsventil dn20, Kvs 2,8 med ställdon 230V NC, passar Estro 86
* Extra värmebatteri för 4-rörsutförande. Värme och kyla
* Förses med fotsats
* Kondenspump