# AMA - Texter

## PTB.5 Fläktluftvärmare

## PTB.51 Icke kanalanslutna fläktluftvärmare

**Maxwell**

Luftridå fabrikat Curant typ Maxwell, utan värme.

Luftridå utförd enligt ErP 2015 direktivet med AC fläktmotorer, axialfläktar med 5-hastigheter och låg ljudnivå.

Med inbyggt styrkort för modularkabelanslutning mot styr.

Levereras med hölje av vitlackerad stålplåt i vit kulör RAL 9016.

Dubbla luftriktare med coanda effekt för en ytterst kraftfull och stabil luftstråle.

**Maxwell**

Modell nr

**Exempel: Maxwell 2500A** *(Modell Maxwell 2500A, 0kW vid 60/40/18°C, Bredd 2500mm, Höjd 511mm, Djup 660mm)*

**Kompletterande text för luftridå Maxwell**

* Förses med styrsystem Advanced PRO för manuell alternativt automatiskt reglering, enligt programmerad drift med inställbar tid för dörrkontakt.

**Tillbehör luftridå**

* Förses med extern rumsgivare till ADV PRO.
* Förses med mekanisk dörrkontakt DC-MEC
* Förses med styrsystem Clever för automatreglering och Modbus anslutning

**Funktionsbeskrivning styrsystem Advanced PRO**

Styrsystemet Advanced PRO reglerar luftridån automatiskt mot rumstemperatur och dörraktivitet.

Vid öppen dörr startar luftridån på högfart (inställbar).   
När dörren stängs går luftridån på inställd eftergångstid (inställbar).

Advanced PRO har en inbyggd rumsgivare och levereras som standard med en magnetisk dörrkontakt.