# AMA - Texter

## PTB.5 Fläktluftvärmare

## PTB.51 Icke kanalanslutna fläktluftvärmare

**RF**

Fabrikat Curant typ RF för värmevatten. Tryckklass PN 16.

Fläktluftvärmare utförd enligt ErP 2015 direktivet med EC fläktmotor 1x230V och låg ljudnivå.

Fläktmotorn styrs via extern 0-10V styrsignal.

Värmebatteri och hölje av rostfritt stål AISI 316TI. Levereras med justerbara luftriktare.

**RF**

Modell nr

**Exempel: RF** *(Modell RF 8549, 14,3kW vid 60/40/15°C, Bredd 640mm, Höjd 640mm, Djup 460mm)*

**Kompletterande text för fläktluftvärmare typ RF**

* Förses med väggfäste i rostfritt stål.
* Förses med 4-punkts takfäste i rostfritt stål.
* Förses med luftriktare i sidled, av rostfritt stål.
* Förses med ventilpaket XL med injusteringsventil och ställdon 230V NC