# AMA - Texter

## PTB.3 Konvektorer

## PTB.3 Konvektorer

**Klimatlist**

Fabrikat Curant typ Slimkon. Utförda enligt EN442. Tryckklass PN 10.

Klimatlist för integrerat montage mot fasadprofiler. Med utrymme för dold rördragning i listen.

Längd och utförande anpassas enligt ritning.

Topp och bottenprofil av aluminium, pulverlackerad i kulör vit RAL 9016.

Värmebatteri av kopparrör med aluminiumflänsar med smutsavvisande skyddslack.

**Slimkon D-L**

Djup (mm 3 siffror) – Längd (mm 4 siffror)

**Exempel: Slimkon 140-2590** *(Slimkon, Djup 140mm, Längd 2590mm)*

**Tillbehör konvektorer typ Slimkon**

* Lackeras i specialkulör RAL XXXX