# AMA - Texter

## PTB.5 Fläktluftvärmare

## PTB.51 Icke kanalanslutna fläktluftvärmare

**Steam -EC**

Fabrikat Curant typ Steam för ånga. Systemtemperatur upp till 200°C/12 bar.

Fläktluftvärmare utförd enligt ErP 2022 direktivet med EC-teknik och låg ljudnivå.

Värmebatteri och hölje av varmförzinkat stål. Levereras med justerbara luftriktare i höjdled.

**Steam –EC -modell nr**

Modell nr

**Exempel: Steam 443258** *(Modell Steam 443258, 35,0kW vid1,0bar/15°C, Bredd 540mm, Höjd 500mm, Djup 350mm)*

**Kompletterande text för fläktluftvärmare typ Steam -EC**

* Förses med väggfäste i varmförzinkat utförande
* Enheten regleras 0-10V direkt från DUC/BMS.