# AMA - Texter

## PTB.1 Panelradiatorer

## PTB.11 Panelradiatorer

**CHI**

Fabrikat Curant typ Curant Hygien Integra. Utförda enligt EN442. Tryckklass PN 10.

Integrerat koppel för anslutning botten 50c/c.
Levereras med luftningsventil, propp och upphängningskonsoler. Kulör vit RAL 9016.

Levereras med skyddsemballage som tas bort i samband med slutrengöring

## CHI XX-HL

Typ – Höjd (dm 1 siffra) – Längd (dm 2 siffror)

**Exempel: *CHI 10-408***

*(Typ 10, Höjd 400mm, Längd 800mm)*

**Kompletterande text för radiatorer typ CHI**

* Förses med ventilinsats IMI-TA 4365. NF
* Förses med ventilinsats IMI-TA 4366. LF
* Förses med ventilinsats MMA FVI HLE
* Förses med ventilinsats Danfoss RA-N, NF
* Förses med ventilinsats Danfoss RA-U, LF

**Tillbehör radiatorer**

* Termostatskydd
* Låsbyglar för offentliga lokaler
* Avtappningsventil med pip