# AMA - Texter

## PTB.5 Fläktluftvärmare

## PTD.51 Icke kanalanslutna fläktförsedda rumsapparater för värmning och kylning

**Takkassettkylare KaDeck EC**

Fabrikat Curant typ KaDeck EC för kyl- alternativt värmdrift. Tryckklass PN 16.

Takkassettkylare med EC-teknik och låg ljudnivå för ett infällt montage i undertak.

I utförandet för våtkyla har enheten en integrerad kondensuppsamlare samt kraftfull kondenspump.

Frontpanel i vit kulör RAL 9016.

Värmebatteri av kopparrör och aluminiumflänsar.

**KADECK EC**

Modell nr

**Exempel: KaDeck Infälld, våt kyla 2p, 2-sidig, 600x1200 0-10V**

*(Modell KaDeck 2-pipe, 2-sidigt luftutblås, 3,1kW vid 7/12/27°C, Bredd 600mm, Höjd 165mm, Längd 1200mm)*

**Kompletterande text för takkassettkylare typ KaDeck**

* Förses med förinställningsbart 2-vägs ventilpaket inklusive flexslangar
* Styr via extern 0-10V styrsignal från DUC/BMS

**Tillbehör takkassettkylare**

* Förses med frontpanel i vit kulör, RAL 9016.
* Förses med ventilationsanslutning dn80 för tilluft.
* Förses med 2-vägs ventilpaket XL, dn xx (TBV-C)
* Förses med 2-vägs ventilpaket XL-CP, tryckoberoende dn xx (TA-Compact)
* Förses med reglerpanel RCF-010, med möjlighet till kommunikation via RS485 (Modbus, BACnet eller EXOline).