# AMA - Texter

## PTB.3 Konvektorer

## PTB.3 Konvektorer

**NN**

Fabrikat Curant typ Solid NN. Utförda enligt EN442. Drifttryck 6 bar.

Stålkonvektor i kompaktutförande med fabriksmonterat toppgaller.

Levereras med luftningsventil, propp. Kulör vit RAL 9016.

Levereras med skyddsemballage som tas bort i samband med slutrengöring

**NN XX-HL**

Typ – Höjd (cm 2 siffor) – Längd (dm 2 siffror)

**Exempel: *NN 32-14-16*** *(Typ 32, Höjd 140mm, Längd 1600mm)*

**Kompletterande text för konvektorer typ NN**

* Förses med TA-koppel 2-rörs omvänd vinkel TRV-3
* Förses med TA-koppel 2-rörs rak ventil TRV-3
* Förses med TA-koppel 2-rörs rak ventil TRV-3 ZERO
* Förses med TA-koppel 2-rörs omvänd vinkel Eclipse
* Förses med TA-koppel 2-rörs rak ventil Eclipse
* Förses med TA-koppel 2-rörs rak ventil Eclipse ZERO
* Förses med TA-koppel 1-rörs omvänd vinkel

* Förses med Danfoss-koppel 2-rörs omvänd vinkel RA-K VB, NF
* Förses med Danfoss-koppel 2-rörs rak ventil RA-K VB N, NF
* Förses med Danfoss-koppel 2-rörs rak ventil RA-K VB RA-U, LF
* Förses med Danfoss-koppel 1-rörs omvänd vinkel RA-KE
* Förses med MMA-koppel 2-rörs rak VRVM, NF
* Förses med MMA-koppel 2-rörs rak Evoflow, LF
* Förses med MMA-koppel 2-rörs rak FVRe, NF, Energisparventil
* Förses med MMA-koppel 1-rörs rak VRVM

**Tillbehör konvektorer**

* Förses med golvkonsol
* Förses med väggkonsol
* Anslutes HS/VS Sidoanslutning höger/vänster
* Anslutes HB/VB Bottenanslutning höger/vänster
* För seriekoppling
* Avtappningsventil med pip
* Lackeras i specialkulör RAL XXXX
* Levereras i högtrycksutförande 10 bar