**För att garantin ska gälla krävs regelbundet underhåll och rengöring av enheten. Följande riktlinjer gäller:**

* **Vid installationer i miljöer med kraftig nedsmutsning (t.ex. industriella miljöer, områden med mycket damm eller smuts):  
  Rengöring bör utföras minst en gång per månad för att säkerställa optimal funktion och förhindra skador.**
* **Vid installationer i mindre smutsiga miljöer:   
  Rengöring rekommenderas minst två gånger per år.**

**Utrustning:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Modell/Typ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
**Plats:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Datum för service:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
**Utförd av:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1. Visuell kontroll**

Kontrollera att inga skador, sprickor eller lösa delar finns

Kontrollera att elanslutningar och kablar är hela och korrekt anslutna

Kontrollera att luftridån sitter stadigt och att luftflödet är fritt

**2. Rengöring**

Rengör luftintag och galler från damm, smuts och fett

Torka av ytor med mjuk trasa och milt rengöringsmedel

Kontrollera att fläkthjulet roterar fritt

**3. Kontroll av fläktmotor**

Motorn startar och går jämnt utan ovanliga ljud

Ingen vibration eller skrammel från motor eller fläkt

Kontroll av motorlager enligt tillverkarens instruktioner

**4. Elektriska kontroller**

Kontrollera strömtillförsel och säkerhetsbrytare

Kontrollera att styrsystem (timer/sensor) fungerar korrekt

Notera eventuella fel eller avvikelser

**5. Smörjning (om tillämpligt)**

Smörj motorlager eller rörliga delar enligt rekommendation

Notera datum och typ av smörjmedel

**6. Funktionskontroll**

Kontrollera luftflöde och drift

Testa olika hastigheter/funktioner

Kontrollera säkerhetsfunktioner (automatisk avstängning)