# AMA - Texter

## PTB.5 Fläktluftvärmare

## PTB.51 Icke kanalanslutna fläktluftvärmare

**Aris**

Luftridå fabrikat Curant typ Compact R.

Luftridå utförd enligt ErP 2015 direktivet med fläktmotor 230V och låg ljudnivå.

Med inbyggt styrkort för modularkabelanslutning mot styr.

Värmebatteri av kopparrör och aluminiumflänsar och hölje av vitlackerad stålplåt i vit kulör RAL 9016.

Levereras med justerbara luftriktare.

**Aris**

Modell nr

**Exempel: Compact R –EC G** *(Modell Compact R EC- G1500A, Bredd 1548)*

**Kompletterande text för luftridå**

* Förses med styrsystem Comfort för manuell alternativt automatiskt reglering, enligt programmerad drift med inställbar tid för dörrkontakt.

**Tillbehör luftridå**

* Förses med mekanisk dörrkontakt DC-MEC
* Förses med frysskydd AF-INS